**晋中职业技术学院室内艺术设计实训室工艺展示区设备采购谈判询价公告**

项目概况：

晋中职业技术学院室内艺术设计实训室工艺展示区设备采购谈判询价，欢迎符合本项目资格条件的供应商参与询价，并于2023年10月30日9点00分（北京时间）前提交响应文件。

**一、项目基本情况**

项目编号：LX2023313

项目名称：晋中职业技术学院室内艺术设计实训室工艺展示区设备采购项目

采购方式：谈判询价采购

最高限价：86996元

质量标准及要求：符合国家标准和行业标准的要求

服务要求：有完善的配送及后续服务，能及时供货、服务周到。

供货期限：学校规定的时间内制作、安装完成。

采购需求： 本次采购项目共1包，供应商所投报内容必须完全响应本文件所列内容。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购名称 | 设备参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 13寸压刨机 | 电压：220V~50Hz；功率：2000W空载转速：8000R/min；单次刨1-3mm刨削宽度：330mm；单次刨高：10-160mm包装尺寸：527\*370\*450；产品重量：28kg | 台 | 1 |
| 2 | 9寸电圆锯 | 额定输入功率：2050瓦空载转速：5300转／分钟裸机重量（净重）：7. 6KG锯片钻孔直径：25MM锯片直径：235MM切割深度：切割深度（90°) 85MM切割深度（45°) 65MM | 台 | 1 |
| 3 | 台钻 | 产品电压：220V主轴转速：0~800r/min加持直径：3~16mm产品功率：1050W主轴行程：60mm钻孔能力金属13mm/木材35mm最大高度：25cm立柱尺寸：高度61cm/直径4. 5cm产品重量：11. 5kg调速档位：六档调速（二级减速） | 台 | 1 |
| 4 | 砂轴机 | 转速：1720转每分每分钟震动次数：29震动区间：15/16” (24mm)砂轴直径：3”台面尺寸：370\*370mm面倾角：0-45度台面高度：465mm电机：1/2 (0. 375Kw) , 220V, 50Hz, 1PH集尘口直径：2” (50. 8mm)净重：30. 3Kg毛重：37. 7Kg设备尺寸：370\*370\*480mm包装尺寸：435\*435\*525mm | 台 | 1 |
| 5 | 修边机 | 负载功率：1480W电压频率：220V~50/60HZ空载转速：28000r/min夹头孔径：6. 35mm | 台 | 1 |
| 6 | 榫卯机 | 台板尺寸：780mmx725mm(含副台板）工作台高度：860mm台板嵌块规格：60mm, 70mm, 100mm, 140mm刀杆尺寸：35mm1主轴转速：1400/3000/7000/9000RPM (50H）刀具最大夹持高度：140mm刀杆行程:100mm出尘口尺寸：100mmT型槽尺寸：19. 05x9. 525mm | 台 | 1 |
| 7 | 手电钻 | 电压：18伏特夹持功能：1.5-13mm冲击功能：有空载转速：一档 0-630转／分钟，二档0-2100转／分钟最大钻孔直径：木材 150毫米，钢材16毫米最大螺钉直径：12毫米 | 把 | 3 |
| 8 | 气钉枪 | 工作压力范围：0. 4-0. 8MPa适用钉子长度：18-64mm钉槽容量：75pcs使用接管：8mm钉枪重量：3kg | 把 | 3 |
| 9 | 4寸砂带机 | 额定功率：810W电机转速：250m/min额定电压：220V砂带尺寸：76mm\*533mm产品尺寸：300\*150\*170mm | 台 | 1 |
| 10 | 电刨 | 电压：12伏空载转速：14500转／分钟可调切屑深度：0-1. 0毫米（最大2. 0毫米）最大开槽宽度：56毫米重量（不含电池）：1, 5千克最大开槽深度：17毫米产品尺寸：255x100x110毫米 | 台 | 1 |
| 11 | 多功能推台锯 | 滑台尺寸（长x宽）：2800x361mm最大滑台行程：3000mm最大纵向切长：2700mm右侧最大纵切宽度：1270mm横切工作台尺寸：（长x宽）1200x530mm主台面尺寸：800x500mm工作台高度：860 mm主锯片直径（孔径）：250, 305mm(30mm/15.875mm)主锯片主轴转速：4500RPM划线锯片直径：（孔径）120 (20mm)划线锯片主轴转速：6500RPM最大切割厚度90°/45°：70/48mm(250锯片）最大开槽锯片宽度：20. 6mm主轴转角方向：右吸尘器接口外径：箱体／刀片护罩100mm/50mm主电机功率：4kW,三相划线锯片电机功率：0. 5kW,三相 | 台 | 1 |
| 12 | 曲线锯 | 调速档位：6档调速抬刀功能：4档抬刀切割角度：45°至45°切割范围：木材80mm辅助切割：激光辅助空载转速：0~3000/Min电压频率：220V ~50Hz | 台 | 1 |
| 13 | 角磨机 | 电压：18伏磨刀片直径：100mm/125mm空载转速：9000转/分；产品重量：1.8kg机身腰围：155mm | 把 | 1 |
| 14 | 冲击钻 | 输入功率：800瓦最大钻孔直径：混凝土28毫米 钢材13毫米  木材30毫米 砖石68毫米空载速率（用空心钻）：0~900转／分钟锤击率：0~4000次／分钟单次最大锤击力：3. 1焦耳（基于EPTA标准）最佳钻孔范围：8~18毫米重量：3. 5公斤凿削功能：有 | 把 | 1 |
| 15 | 50L空压机 | 功率：1100W排气量：80L/min储气罐：50L压力：0.7MPa重量：31.8KG尺寸：60\*30\*50转速：1380y/min | 台 | 1 |
| 16 | 地砖推刀 | 轴承总数 ：29滑轨材质：高强度合金钢长度：124cm切割长度：100cm重量：18kg | 台 | 1 |
| 17 | 电动切割机 | 货号：8990AW斜切：可45度斜切切割深度：可调切割深度底板：加宽底板特点：可开槽 | 台 | 1 |
| 18 | 激光投线仪 | 激光等级：2级防护等级：IP54、防尘防溅找平精度：±0.3毫米/米自动找平范围：±3°自动找平时间：<4秒斜线锁定功能：有脉冲功能：有三脚架接口：1/4、1/8电池功率：4\*1.5v尺寸：149\*84\*142运行时间：3个激光面4小时重量：0.76公斤 | 台 | 2 |

**二、申请人的资格要求**

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目的特定资格要求：

（1）具有拟采购产品代理范围的企业法人或委托代理人；

（2）供应商不得为“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商。

三、报名时间和方式

报名时间：2023年10月26日至2023年10月28日，每天上午8：00至12：00，下午14：00至18：00（北京时间）报名方式：将有效的营业执照副本复印件加盖公章发送至邮箱“jzzycgzx@163.com”（邮件名称格式为所报“项目编号”+“项目名称”+“公司名称”+“联系人”+“联系方式”）**（文件格式不对将被拒收）**

**四、响应文件提交**

现场递交时间： 2023年10月30日上午9时00分（逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，响应文件须包含（加盖公章）的资料两套（一正一副）并胶封装订成册（A4版面并密封，密封条加盖公章）；带公章现场二次报价； 地点：晋中职业技术学院C310，

**五、开启时间及地点：**

时间： 2023年10月30日9时30分（北京时间）

地点：晋中职业技术学院采购科

**六、其他补充事宜**

无

**七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系**

1.采购人信息

名    称：晋中职业技术学院

地    址：晋中市榆次区龙湖东大街919号

2. 联系人报名咨询：张老师 电  话：0354-2660833

技术参数咨询：郭老师   电话：18636099992